Project Internet Technologie

Documentatie DNS server

# Packet flow

In de Main class wordt een DatagramSocket gestart op poort 53, deze socket wacht constant op nieuwe DNS packets via de receive functie van de DatagramSocket.

Wanneer een packet ontvangen wordt zal deze opgeslagen worden in een DNSPacket. De DNSPacket haalt vervolgens alle losse onderdelen van de body van het DNS pakketje uit elkaar. Voor alle questions wordt gekeken of er een record staat.